**Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Общие требования.**

*Для обеспечения безопасного производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия:*

*1. Произведены необходимые отключения.*

*2. Приняты меры ,препятствующие ошибочной подаче напряжения на рабочее место.*

*3. Вывешены запрещающие плакаты на приводах коммутационных аппаратов.*

*4. Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены.*

*5. Установить заземление (переносное), включены заземляющие ножи.*

*6. Вывесить указательные плакаты «ЗАЗЕМЛЕНО».*

*7. Ограждены рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части.*

*Начальник Белыничской РЭГИ Антонов А.С.*